


附件：
CIS标准项目公示表
	[bookmark: _Hlk98752381]申请/建议项目名称(中文)
	[bookmark: OLE_LINK2]涡度相关CO2/H2O通量观测系统技术规范
	申请/建议项目名称(英文)
	Technical specification for eddy covariance CO₂/H₂O flux observation system

	制定或修订
	■制定
	□修订
	被修订标准编号
	

	采标程度
	□IDT
	□MOD
	□NEQ
	采标编号
	

	国际标准/国外先进标准名称(中文)
	无
	国际标准/国外先进标准名称(英文)
	无

	项目申报单位
	航天新气象科技有限公司

	目的、意义或必要性
	涡度相关（Eddy Covariance）通量观测技术是目前国际公认的测定地表与大气间能量和物质交换通量的标准方法，可直接测定下垫面的感热通量、潜热通量及CO₂、CH₄等温室气体通量，理论假设少、精度高，能够实现对地表通量的长期、连续、非破坏性定点监测。该技术在全球碳循环、水循环及气候变化研究中具有重要地位，是目前评估生态系统碳源汇功能的关键技术手段。
然而，我国在通量观测技术领域的观测仪器和设备高度依赖进口，数据安全存隐患问题，且观测方法不统一，数据质量参差不齐，缺乏统一规范导致不同站点、不同团队的观测数据难以比较和整合，我国自有技术推广受限于规范缺失，严重制约该技术在农业节水、生态监测、碳核算等领域的广泛应用，亟需建立经济、便捷、可行的标准方法。  
制定《涡度相关CO2/H2O通量观测系统技术规范》对推动我国通量观测技术规范化应用、服务国家科技自立自强战略、支撑高端仪器国产化替代、完善生态环境监测标准体系、助力“双碳”目标的实现具有重要意义。
经查询，目前国内外尚未发现针对涡度相关通量观测系统相关标准。 
本文件拟规定涡度相关通量观测系统的术语和定义、系统组成与分类、技术性能要求、试验方法、检验规则等要求。
本文件将适用于涡度相关通量观测系统的设计、研制、生产、检验、验收和性能评价。
制定该标准目前不存在知识产权方面的问题。

	反馈意见
	







	反馈意见单位
	


（负责人签字、盖公章）
年  月  日


注：意见反馈可以填写此表后，可以通过电子邮箱或电话联系反馈给中国仪器仪表学会标准化工作委员会。电话：010-82800385；liuli@cis.org.cn。
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